https://rpas.geo-lab.info/2_aplicaciones/2.2_usos/2.2.3_civiles

Reseña de usos civiles

Como ya se ha señalado en , las misiones o tareas encomendadas normalmente a los RPAS, tanto en su uso civil como militar, obedecen a lo que coloquialmente se conocen como misiones 3D: «Dull, Dirty and Dangerous» es decir, misiones tediosas, en ambiente con taminado, o peligrosas.Las misiones civiles suelen referirse a las de adquisición y seguimiento de objetivos en tareas de vigilancia de fronteras, labores de captación de datos meteorológicos u oceanográﬁcos, repetidor de comunicaciones, vigilancia y supervisión de líneas eléctricas u oleoductos, vigilancia de amplias zonas en tareas de prevención de incendios, etcétera.

Destaca el uso cada vez más generalizado en tres actividades concretas:

labores topográﬁcas - fotogramétricas

medición de estrés hídrico de las plantas

imagen en general: fotografía - vídeo

Específicamente, y en relación con publicaciones de proyectos de invesigación, se señalan las siguientes aplicaciones:

gestión y supervisión de recursos naturales (Horcher y Visser, 2004)

estereo imágenes para generación de mapas de cosechas (Kise, et al., 2005, Rovira-Más, et al., 2005)

monitorización de vegetación (Sugiura, et al., 2005)

clasiﬁcación de imágenes hiperespectrales UAV (Laliberte, et al., 2007)

agricultura de precisión (Reidelstuerz, et al., 2007)

monitoreo de tráﬁco (Haarbrink y Koers, 2006, Puri, 2004)

inspección y seguimiento de viales (Egbert y Beard, 2007)

detección de vehículos (Kaaniche, et al., 2005)

accidentes de vehículos (atestados) e inspección de incidencias en conductos industriales (Haarbrink y Koers, 2006)

monitoreo de fuegos forestales (Zhou, et al., 2005)

monitoreo de ríos (Masahiko, 2007)

grabación a gran escala de áreas urbanas y suburbanas (Spatalas, et al., 2006)

inspección de puentes (Metni and Hamel, 2007)

mapas arqueológicos (Bendea, et al., 2007, Patias, et al., 2007)

Niranjan, et al., en publicación de 2.007, señalan:

Agricultura de precisión

Gestión de desastres

Monitoreo de tuberías (gaseoductos, ...)

Trabajos de construcción

Movimientos de tierras y excavación

Trazado de tubos y cables

Construcción de ediﬁcios

Convulsión y erosión del suelo

Registros superﬁciales de agua

Plantación de arbustos y árboles

Decoloración de la vegetación

Detección de incendios forestales / Gestión de bosques

Misiones de muestreo atmosférico

Mapas del territorio

Si se observan las fechas de las publicaciones académicas, entre 2.004-2.007, su puede suponer que los vuelos de captación de información, la planificación de los mismos, los procesos que llevaron a la realización de esos vuelos, análisis de datos, confirmaciones, edición y final publicación, pueden situar en el año 2.000 la existencia operativa de los recursos UAV necesarios.

Otros usos

Otros usos, tanto a nivel gubernamental o público como actividades relativas al sector privado:

Control de fronteras, drogas, aduanas

Guardacostas

Lucha contra la piratería

Terrorismo: seguimiento de sospechosos, actuaciones en entornos urbanos (nano y micro)

Policía-paramilitares-seguridad

Inmigración ilegal

Control de carreteras, tráfico, accidentes

Búsqueda de personas perdidas en lagos helados (termal)

Riadas, inundaciones

Terremotos

Fuegos. Prevención, lucha, rescate e investigación posterior

Meteorología, atmosféricos, clima.

Control de la polución

Vigilancia de nubes químicas

Vigilancia de mares y océanos (estados del mar, algas e icebergs)

Control de pesca

Vigilancia de tierras (vegetación, fauna, hidrología, infiltración de agua salada)

Vigilancia y control de líneas del tendido eléctrico y también de centrales eléctricas

Vigilancia y control de oleoductos, gaseoductos así como de sus infraestructuras correspondientes

Puente entre lo que puede ser medido por satélites y lo medido por estaciones estáticas en tierra

Agricultura: control de cultivos

Comunicaciones y radiodifusión

Relé de comunicaciones

Cámaras aéreas (por ejemplo industria del cine)

Entrega aérea de paquetes

Transporte de pasajeros (progresivo, primero un solo piloto, etc.)

Aplicaciones en gestión hídrica

Las posibles aplicaciones de los Sistema Aéreos Pilotados Remotamente están sujetas a la demanda y, en cierto sentido, a los deseos (la imaginación) de los usuarios e investigadores.

Control de cuencas

Análisis del estado de ocupación de cauces, riesgo de inundación y estimación de caudales utilizando series de imágenes multiespectrales y técnicas estereoscópicas

Cuantiﬁcación del estado de embalses

Determinación de parámetros de calidad de las aguas

Cuantiﬁcación y seguimiento de cuencas y reservas de embalses, y su calidad, utilizando imágenes visibles y multiespectrales con técnicas estereoscópicas

Cuantiﬁcación de reservas hidrológicas

Análisis de reservas de agua en alta montaña y estimación de caudales de deshielo utilizando series de imágenes multiespectrales

Gestión de cultivos, viveros y plantaciones

Control y monitorización del estado de los cultivos mediante imágenes multiespectrales

Evaluación y comparativa de parámetros biofísicos

Derivación de parámetros biofísicos utilizando imágenes multiespectrales y su variabilidad temporal en función de la evolución fenológica de los cultivos

Control de la eﬁciencia de regadíos

La eﬁciencia del riego se maniﬁesta en correlación positiva con el índice normalizado de vegetación deﬁnido con imágenes multiespectrales desde RPAS. Las observaciones pueden programarse en función de las políticas de riego implementadas